## Upozornění

Tento program je narychlo vytvořená utilitka pro odečítání hodnot z grafu, je napsána pouze pro tuto činnost a její správná funkce závisí na zde popsaném postupu práce. Je nutné ho dodržovat, a zejména zadávat smysluplné vstupy.

## Příprava charakteristiky

Tohle je originální SPL charakteristika ARN-188 od TVM, je nutné z ní vyříznout oblast grafu a v ní obtáhnout barevně obrys vlastní charakteristiky (program předpokládá červenou barvu, lze však nastavit jinou). Není na škodu si do výseku poznamenat hranice oblasti (pochopitelně jinou barvou).

## Načtení charakteristiky

Barevně obtažený výsek, uložený jako BMP soubor, se načte do programu kliknutím na "Otevřít graf" a zadají se hranice grafu, program předpokládá graf s logaritmickou škálou frekvenční osy a lineární u osy Y, jak je běžné u frekvenčních charakteristik.

Teď už stačí kliknout na "Číst graf", program prochází sloupce pixelů v obrázku a hledá v nich první výskyt červené barvy odshora, z pozice a zadaných hranic grafu se počítá SPL. Nyní lze tlačítkem "Smaž nadbytečné" odstranit nadbytečné, opakující se hodnoty. Hodnoty uložíme tlačítkem "Uložit výsledky" s příponu FRD.

## Impedanční charakteristika

Stejně připravíme i graf modulu impedance...

a načteme hodnoty z grafu...

Pro výpočet fáze impedance je nutné zadat TS parametry reproduktoru a kliknout na tlačítko "Jen fáze", toto dopočítá fázi impedance z náhradního schématu reproduktoru. Pokud není k dispozici impedanční charakteristika reproduktoru, musíme se spokojit pouze s výpočtem impedance z náhradního schématu. Tlačítkem "Kompletně" lze vypočítat daný počet hodnot impedance pouze z TS parametrů. TS parametry lze načíst i z WRD souborů používaných programem WinISD.

... a stačí uložit s příponou ZMA.